Ventialdores centrífugos de simple aspiración con turbina de palas curvadas hacia delante
Caudales desde 400 m3/h a 67.000 m3/h 
Presión total hasta 3000 Pa
Disponibles desde el tamaño 250 hasta el 1000, con rotación LG (Izquierda) o  RD (Derecha), con dimensionamiento omotético de la serie de acuerdo a la norma AMCA 99 0098 76 R20, y a la DIN 323 R20.
