Version équipée de cadres latéraux légers, réalisés en acier galvanisé, disponible de la taille 180 à 710.
Roulements montés sur croisillons avec des amortisseurs en caoutchouc électro-conductible.
Les ventilateurs peuvent être positionnés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon Eurovent 1/1.