Ventilatori binati in versione leggera, con due ventole doppia aspirazione sul medesimo albero, montati mediante coppie di supporti base avvitati alla coclea.  Cuscinetti montati su razze, mediante ammortizzatori in gomma elettroconducibile.
Disponibili dalla taglia 7-7 alla 18-18.
Possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90°, 180° o 270°, secondo ISO 13349. 
