Ventiladores dotados de estructura de soporte reforzada, compuesta de marcos y traversas en ángulo de acero cincado, soldada a la carcasa. Disponibles del tamaño 20-15 al 30-28. Rodamientos montados sobre soporte de fundición con engrasador.
Pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º, 180º ó 270º, según ISO 13349. 
