Version double légère avec deux turbines à double aspiration  sur le même arbre, montée sur jeux de pieds vissés à la volute (à commander séparément comme accessoire). Disponible de la taille 160 à 500. Roulements montés sur croisillons, avec des amortisseurs en caoutchouc électro-conductibles.
Les ventilateurs peuvent être orientés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon Eurovent 1/1.
