Ventilateurs en version légère, montés sur des jeux de pied vissés à la volute (à commander séparément comme accessoire). Roulements montés sur croisillons avec des amortisseurs en caoutchouc électro conductibles.
Disponibles de la taille 7-7 à 18-18
Les ventilateurs peuvent être positionnés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon ISO 13349.
