Version équipée de cadres spéciaux sur le côté aspiration et d'un socle de support palier sur le côté fermé.  Les paliers, renforcés, sont montés sur support en fonte avec graisseur en dehors du flux d'air pour une utilisation à haute température.  Les versions standard sont fournies avec des brides à l'aspiration et au refoulement.
Disponible de la taille 315 à 1000.
Les ventilateurs peuvent être orientés à 0°, 90°, ou 270°, selon ISO 13349.
