Versione dotata di telai laterali rinforzati, realizzati mediante angolari di acciaio laminato a caldo.  Cuscinetti rinforzati, montati su supporti in ghisa con ingrassatore.
Le versioni standard sono fornite complete di flange di aspirazione e di mandata.
Disponibile dalla taglia 315 alla taglia 1000.  
I ventilatori possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90°, 180° o 270°, secondo ISO 13349.
