Versione priva di telai laterali, con cuscinetti montati su razze, mediante ammortizzatori in gomma elettroconducibile.  I ventilatori di questa versione possono essere corredati di supporti base a richiesta.  Le versioni standard sono fornite complete di flange di aspirazione e di mandata.
Disponibile dalla taglia 200 alla 630.  
I ventilatori possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90° o 270°, secondo ISO 13349.
