Versión doble, con dos turbinas de doble aspiración montadas sobre el mismo eje, dotada de marcos laterales ligeros, realizados con ángulo de acero cincado, disponible desde el tamaño 160 al 630. Rodamientos montados sobre soporte, mediente amortiguadores de goma electroconductores.
Los ventiladores pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º, 180º ó 270º, según Eurovent 1/1. 
