Versión doble, con dos turbinas de doble aspiración montadas sobre el mismo eje o, para los tamaños del 710 a 1000, sobre dos ejes separados unidos por una junta. Dotada de marcos laterales reforzados, realizados mediante ángulo de acero laminado en caliente. Disponible del tamaño 315 al 1000. Rodamientos montados sobre soporte de fundición con engrasador.
Los ventiladores pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º, 180º ó 270º, según ISO 13349. 
