Ventilatori centrifughi ad alte prestazioni a doppia aspirazione con ventola avente pale inclinate all'indietro.
Portate : da 200 m3/h a 250.000 m3/h 
Pressione totale fino a 3500 Pa
Disponibili dalla taglia 180 fino alla 1400, 
con dimensionamento omotetico della serie in accordo alla norma AMCA 99 0098 76 R20, e alla DIN 323 R20.
