Ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con ventola avente pale curve in avanti.
Portate da 600 m3/h a 150.000 m3/h 
Pressione totale fino a 1500 Pa
Disponibili dalla taglia 7-7 fino alla 30-28. 
