Versión sin marcos laterales, con rodamientos montados sobre soporte, mediante amortiguadores en goma electroconductores.  Los ventiladores de esta versión pueden ser suministrados con soportes base bajo pedido.  Las versiones estandar son suministradas completas de brida de aspiración y impulsión.
Disponible del tamaño 200 al 630.
Los ventiladores pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º o 270º, según ISO 13349.
