Ventilateurs double avec deux volutes à double aspiration sur un même arbre, équipés de cadres latéraux légers, reliés par des traverses, réalisés en acier galvanisé et soudés à la volute. Roulements montés sur croisillons avec des amortisseurs en caoutchouc électro-conductibles.
Disponibles de la taille 7-7 à la taille 18-18.
Ils peuvent être orientés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon ISO 13349.
