Ausführung mit leichten angeschraubten rechteckigen Rahmen aus verzinktem Stahlblech. Kugellager in Dämpfungsgummiringen gelagert, eingebaut in Lagerkreuzen.  Die Standardausführung hat sowohl einen Ansaug- als auch einen Ausblasflansch.
Lieferbar von Baugröße 200 bis 630.
Die Standardausführung kann in jeder Einbaulage montiert werden, um den Anschluß in den Gehäusestellungen 0°, 90°, 180° oder 270° entsprechend der ISO-Norm ISO 13349 zu ermöglichen.
