Zwillingsausführung mit zwei doppelseitig saugenden Laufrädern auf einer durchgehenden Welle, montiert auf Füßen.  Kugellager in Dämpfungsgummiringen gelagert, eingebaut in Lagerkreuzen.  Lieferbar von Baugröße 7-7 bis 18-18.
Die Montagefüße können in vier verschiedenen Einbaulagen an den Gehäuseseitenteilen geschraubt werden, um den Anschluß in den Gehäusestellungen 0°, 90°, 180° oder 270° entsprechend der ISO-Norm 13349 zu ermöglichen.
