Ventiladores centrífugos de doble aspiración con turbina de palas curvadas hacia delante.
Caudal: de 200 m3/h a 140.000 m3/h
Presión total  hasta 2.000 Pa 
Disponible desde tamaño 160 hasta 1.000
con dimensionamiento omotético de la serie de acuerdo a la norma AMCA 99 0098 76 R20, y a la DIN 323 R20.
