Version double, avec deux turbines à double aspiration sur le même arbre, équipée de cadres latéraux légers, réalisés en acier galvanisé, disponible de la taille 160 à 630. Roulements montés sur croisillons avec des amortisseurs en caoutchouc électro-conductibles.
Les ventilateurs peuvent être orientés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon Eurovent 1/1.
