Ventilatori centrifughi ad alte prestazioni a doppia aspirazione con ventola avente pale a profilo alare.
Portate : da 2000 m3/h a 150.000 m3/h 
Pressione totale fino a 3000 Pa
Disponibili dalla taglia 315 fino alla 1000, 
con dimensionamento omotetico della serie in accordo alla norma AMCA 99 0098 76 R20, e alla DIN 323 R20.
