Ventiladores centrífugos de doble aspiración de altas prestaciones con turbina de palas airfoil.
Caudal: de 2000 m3/h a 150.000 m3/h
Presión total  hasta 3.000 Pa 
Disponible desde tamaño 315 hasta 1000, 
con dimensionamiento omotético de la serie de acuerdo a la norma AMCA 99 0098 76 R20, y a la DIN 323 R20.
