Ventilateurs double en version légère, avec deux turbines à double aspiration sur un même arbre, montés sur des jeux de pieds vissés à la volute. 
Roulements montés sur croisillons avec des amortisseurs en caoutchouc électro-conductibles.
Disponibles de la taille 7-7 à la taille 18-18
Les ventilateurs peuvent être orientés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon ISO 13349.
