Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione con ventola avente pale curve in avanti.
Portate da 400 m3/h a 45.000 m3/h 
Pressione totale fino a 2300 Pa
Disponibili dalla taglia 9/4 fino alla 30/14, con rotazione LG oppure RD.
