Versione dotata di telai laterali leggeri, realizzati mediante angolari di acciaio zincato, disponibile dalla taglia 180 alla 710.  Cuscinetti montati su razze, mediante ammortizzatori in gomma elettroconducibile.
I ventilatori possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90°, 180° o 270°, secondo Eurovent 1/1.
