Ventilateurs triple, avec trois turbines à double aspiration montées sur un même arbre. Dotés d'une robuste structure de support, composée de cadres et traverses en acier galvanisé, soudée sur la volute.
Paliers sur support en fonte avec graisseurs.
Disponibles de la taille 12-9 à ma taille 30-28. Toutes les tailles utilisent des arbres creux pour obtenir une plus grande rigidité.
Ils peuvent être orientés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon ISO 13349.
