Radialventilatoren, einseitig saugend, Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. 
Luftleistung von 400 m3/h bis 67000 m3/h
Gesamtdruck bis 3000 Pa. 
Baugrößen von 250 bis zu 1000.
Abstufung gemäß AMCA Standard 99-0098 76 R20 und DIN 323 R20.
