Ventilateurs double, avec deux turbines à double aspiration montées sur un même arbre. Dotés d'une robuste structure de support, équipée de cadres et traverses en acier galvanisé, soudée sur la volute. Paliers avec graisseurs montés sur support en fonte.
Disponibles de la taille 9-7 à la taille 30-28. Les taille 18-13 et au dessus possèdent des arbres creux pour obtenir une plus grande rigidité.
Ils peuvent être orientés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon ISO 13349.
