Spezifische Version für die Größen 1120, 1250 und 1400.
Geeignet für Anwendungen mit höheren Drucken, sie verfügt über Aussteifungsrahmen aus verschweißten  Stahlprofilen, die spezifisch für jede Ausrichtung sind. Vier verschiedene Versionen für jede Größe erlauben den Aufbau in eine spezifische Ausrichtung: 0°, 90°, 180° oder 270°, gemäß ISO 13349.
Das Laufrad ist auf spezielle Hochleistungspendelkugellager montiert, die über Gusstehlager mit Schmiernippeln zum Nachfetten verfügen.