Zwillingsausführung mit zwei doppelseitig saugenden Laufrädern auf einer durchgehenden Welle mit leichtem angeschweißtem Rechteckrahmen aus verzinktem Stahlblech. Kugellager in Dämpfungsgummiringen gelagert, eingebaut in Lagerkreuzen.
Lieferbar von Baugröße 7-7 bis 18-18.
Der Standardausführung kann in jeder Einbaulage montiert werden, um den Anschluß in den Gehäusestellungen 0°, 90°, 180° oder 270° entsprechend der ISO-Norm 13349 zu ermöglichen.
