Ventilatori dotati di telai laterali leggeri, realizzati mediante angolari di acciaio zincato, saldati alla coclea.  Cuscinetti montati su razze, mediante ammortizzatori in gomma elettroconducibile.
Disponibili dalla taglia 7-7 alla 18-18.
Possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90°, 180° o 270°, secondo ISO 13349.
