Radialventilatoren, einseitig saugend, Laufrad mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln. 
Luftleistung von 200 m3/h bis 45000 m3/h
Pressung bis 2300 Pa gesamt. 
Baugrößen von 9/4 bis 30/14, mit Drehrichtung LG oder RD.
