Version légère, montée sur jeux de pieds vissés à la volute ( à commander séparément comme accessoire). Roulements montés sur croisillons avec des amortisseurs en caoutchouc électro- conductibles.
Disponibles de la taille 315 à 560.
Les ventilateurs peuvent être positionnés à 0°, 90° ou 270°, selon ISO 13349.