Leichte Ausführung, montiert auf Füßen (als Zubehör separat zu bestellen). Kugellager in Dämpfungsgummiringen gelagert, eingebaut in Lagerkreuzen.  Lieferbar von Baugröße 160 bis 710.
Die Montagefüße können in drei verschiedenen Einbaulagen an den Gehäuseseitenteilen geschraubt werden, um den Anschluss in den Gehäusestellungen 0°, 90° oder 270° entsprechend der Eurovent-Norm 1/1 zu ermöglichen.
