Ventilatori binati, con due ventole doppia aspirazione montate sul medesimo albero.  Dotati di robusta struttura di supporto, composta da telai e traverse in angolare di acciaio zincato, saldata alle coclee.  Cuscinetti con ingrassatore montati su supporti in ghisa.  Disponibili dalla taglia 9-7 alla 30-28.  Le taglie 18-13 e superiori impiegano alberi cavi, per ottenere maggiore rigidezza.
Possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90°, 180° o 270°, secondo ISO 13349.
