Versión dotada de marco especial en el lado de la aspiración, y bancada de soporte de rodamientos sobre el lado cerrado.  Los rodamientos, reforzados, están montados sobre soportes de fundición, fuera del flujo de aire, para uso a temperaturas mas elevadas.  Las versiones estandar son suministradas completas de brida en aspiración y en impulsión.
Disponibles desde el tamaño 315 al 1000.
Los ventiladores pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º o 270º, según ISO 13349.
