Ventilatori trinati, con tre ventole doppia aspirazione montate sul medesimo albero.  Dotati di robusta struttura di supporto, composta da telai e traverse in angolare di acciaio zincato, saldata alle coclee.  Cuscinetti su supporti in ghisa con ingrassatore.
Disponibili dalla taglia 12-9 alla 30-28.  Tutte le taglie impiegano alberi cavi, per ottenere maggiore rigidezza.
Possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90°, 180° o 270°, secondo ISO 13349.
