Versione dotata di telai laterali leggeri, realizzati mediante angolari di acciaio zincato, con cuscinetti montati su razze, mediante ammortizzatori in gomma elettroconducibile.
Le versioni standard sono fornite complete di flange di aspirazione e di mandata.
Disponibile dalla taglia 250 alla 630.  
I ventilatori possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90°, 180° o 270°, secondo ISO 13349.
