Ventilateurs centrifuges simple ouïe avec turbines à aubes inclinées vers l'avant.
Débit de 400 m3/h à 45.000m3/h
Pression totale allant jusqu'à 2300 Pa
Disponibles de la taille 9/4 à la taille 30/14, avec rotation LG ou RD.
