Ventiladores centrífugos de doble aspiración con turbina de palas curvadas hacia delante.
Caudales de  600 m3/h a 150.000 m3/h 
Presión total hasta 1500 Pa
Disponibles desde el tamaño  7-7 hasta el  30-28.

