Ventiladores con marco especial en el lado de la aspiración, y bancada de soporte de rodamientos sobre el lado cerrado. Los rodamientos estan montados sobre soportes de fundición, fuera del flujo de aire, para uso a temperaturas mas elevadas. Las versiones estandar son suministradas completas de bridas en aspiración y en impulsión. Disponibles desde el tamaño 9/4 al 30/14.
Pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º  ó 270º, según Eurovent 1/1. 
