Zwillingsausführung mit zwei doppelseitig saugenden Laufrädern auf einer durchgehenden Welle, montiert auf Füßen (als Zubehör separat zu bestellen).  Kugellager in Dämpfungsgummiringen gelagert, eingebaut in Lagerkreuzen.
Lieferbar von Baugröße 160 bis 500.
Die Montagefüße können in drei verschiedenen Einbaulagen an den Gehäuseseitenteilen geschraubt werden, um den Anschluß in den Gehäusestellungen 0°, 90° oder 270° entsprechend der Eurovent-Norm 1/1 zu ermöglichen.
