Ausführung mit leichten angeschraubten Rechteckrahmen aus verzinktem Stahlblech.  Kugellager in Dämpfungsgummiringen gelagert, eingebaut in Lagerkreuzen.  Lieferbar von Baugröße 315 bis 710.
Die Standardausführung kann in jeder Einbaulage montiert werden, um den Anschluss in den Gehäusestellungen 0°, 90°, 180° oder 270° entsprechend der ISO-Norm 13349 zu ermöglichen.