Radialventilatoren, doppelseitig saugend, Laufrad mit hohlprofil Schaufeln.
Luftleistung von 2000 m3/h bis 150.000 m3/h
Pressung bis 3.000 Pa gesamt.
Baugrößen von 315 bis 1000,
Abstufung gemäß AMCA Standard 99-0098 76 R20 und DIN 323 R20.