Ausführung mit verstärktem Rechteckrahmen aus verzinktem Stahlblech, die an den Seitenwänden des Gehäuses geschweißt sind.  Kugellager in Stehlagergehäusen aus Grauguß mit Nachschmiermöglichkeit.
Lieferbar von Größe 20-15 bis Größe 30-28.
Der Standardausführung kann in jeder Einbaulage montiert werden, um den Anschluß in den Gehäusestellungen 0°, 90°, 180° oder 270° entsprechend der ISO-Norm 13349 zu ermöglichen.
