Ventiladores dotados de marcos laterales ligeros, realizados con ángulo de acero cincado, soldados a la carcasa. Rodamientos montados en soporte, mediante amortiguadores de goma eloctroconductores.
Disponibles desde el tamaño 7-7 al 18-18.
Pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º, 180º ó 270º, según ISO 13349.
