Ausführung mit verstärkten angeschraubten Rechteckrahmen aus Winkelprofilen, lieferbar von Baugröße 500 bis 1000.  
Verstärkte Pendelrollenkugellager oder Rillenkugellager (je nach Baugröße) in Stehlagergehäusen aus Grauguss mit Nachschmiermöglichkeit.
Die Standardausführung kann in jeder Einbaulage montiert werden, um den Anschluss in den Gehäusestellungen 0°, 90°, 180° oder 270° entsprechend der Eurovent-Norm 1/1 zu ermöglichen.
