Ventiladores centrífugos de doble aspiración de altas prestaciones con turbina de palas inclinadas hacia atrás.
Caudal: de 200 m3/h a 250.000 m3/h
Presión total  hasta 3.500 Pa 
Disponible desde tamaño 180 hasta 1400
con dimensionamiento omotético de la serie de acuerdo a la norma AMCA 99 0098 76 R20, y a la DIN 323 R20.
