Ausführung mit verstärkten angeschraubten Rechteckrahmen aus Winkelprofilen.  Lieferbar von Baugröße 315 bis 1000.  Einreihige Spannhülsenlager in Stehlagergehäusen aus Grauguss mit Nachschmiermöglichkeit.
Die Standardausführung kann in jeder Einbaulage montiert werden, um den Anschluss in den Gehäusestellungen 0°, 90°, 180° oder 270° entsprechend der ISO-Norm ISO 13349 zu ermöglichen.